**C - Skupine del za oceno škode na transportni infrastrukturi**

na dan 14. 06. 2023

|  |  |
| --- | --- |
| Izpisal: Rudolf Golob | Čas izpisa: 14. 06. 2023 07:49:22 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra** | **Opis** | **Enota** | **Cena brez DDV** | **PO** | **PC** |
| **C01** | **Postavitev zapor in urejanje prometa** | | | | |
| **C0102** | **Postavitev polovične zapore ceste** | | | | |
| C02 | Geodetska dela (zakoličba osi trase) | km | 1.897,50 | N | N |
| C03 | Postavitev in zavarovanje prečnih profilov | kos | 28,34 | N | N |
| **C04** | **Odstranjevanje materiala in čiščenje vozišča** | | | | |
| C0401 | Čiščenje naplavin vb debelini do 10 cm z odvozom na deponijo od 5 do 10 km - strojno | m3 | 12,52 | N | N |
| C0402 | Stojno pometanje in pranje vozišča | h | 51,11 | N | N |
| C0403 | Žaganje in odstranjevanje dreves in panjev (nad premer 10 cm do premer 30 cm) | kos | 39,47 | N | N |
| C0404 | Odstranjevanje splazelega materiala s premetom materijala | m3 | 4,62 | N | N |
| C0405 | Odstranjevanje splazelega materiala z nalaganjem in odvozom na deponijo od 5 do 10 km | m3 | 8,98 | N | N |
| **C05** | **Izdelava podpornih zidov** | | | | |
| C0501 | Izdelava AB zidu v celoti (izkop, opaž, armatura, beton, izolacija, zasip) višine 4 - 6 m | m | 3.795,00 | N | N |
| C0502 | Strojni izkop za temelje v težki zemlji, z odvozom na deponijo od 5 do 10 km | m3 | 10,06 | N | N |
| C0503 | Izdelava enostranskega opaža ravnih temeljev in zidu | m2 | 16,64 | N | N |
| C0504 | Izdelava dvostranskega opaža ravnih temeljev in zidu h = 4,0 m | m2 | 20,37 | N | N |
| C0505 | Dobava in vgrajevanje betona C10/15 | m3 | 126,50 | N | N |
| C0506 | Dobava in vgrajevanje betona C25/30 | m3 | 133,08 | N | N |
| C0507 | Dobava in vgrajevanje betona C30/37 | m3 | 136,37 | N | N |
| C0508 | Betonsko jeklo vseh profilov; izvedba, dobava in montaža - gladka armatura do premer 12 | kg | 1,33 | N | N |
| C0509 | Betonsko jeklo vseh profilov; izvedba, dobava in montaža S 400, nad premer 12 | kg | 1,29 | N | N |
| C0510 | Betonsko jeklo vseh profilov; izvedba, dobava in montaža S 500 | kg | 1,27 | N | N |
| C0511 | Dobava in vgrajevanje cevk za odvod pronicirajoče vode premer 10 | kos | 10,12 | N | N |
| C06 | Izdelava kamnite zložbe 70 kamen / 30 beton | m3 | 120,30 | N | N |
| **C07** | **Priprava vozišča makadam in za asfaltiranje** | | | | |
| C0701 | Nasip poškodovane voziščne konstrukcije s tamponskim materialom in grobim profiliranjem in valjanjem | m3 | 23,91 | N | N |
| C0702 | Asfaltiranje z AC 22 base B50/70 A3 v debelini 6 cm - strojno | m2 | 14,80 | N | N |
| C0703 | Asfaltiranje z AC 11 surf B50/70 A3 v debelini 4 cm | m2 | 11,51 | N | N |
| C0704 | Izdelava asfaltne mulde v širini 50 cm z 6+4, AC 22 base B50/70 A3 + AC 11 surf B50/70 A3 | m | 14,17 | N | N |
| **C08** | **Izvajanje drugih del za zavarovanje in odvodnjavanje vozlišča** | | | | |
| C0801 | Izdelava drenaže na betonsko posteljico iz C8/10 ali C10/15, širine 0,5 m in debeline 10 cm, s položitvijo drenažne cevi premer 110, z zasipom s filterskim materalom in PP polstjo | m | 14,29 | N | N |
| C0802 | Postavitev varnostne odbojne ograje | m | 72,74 | N | N |
| C0803 | Izvedba cevnega prepusta premer 60 skupaj z vtočno in iztočno glavo ter izkopom in zasipom | m | 164,45 | N | N |
| C0804 | Izkop jarka 0,50 kubični meter/meter za odvod vode - strojno | m | 3,16 | N | N |
| C0805 | Čiščenje prepustov in vtočnih jaškov, strojno in ročno (80/20) | m | 10,12 | N | N |
| C0806 | Dobava in postavitev INP 120 profila (1 = 3,0m) za stebre varovalne ograje, na medsebojni razdalji 2 m | kos | 187,22 | N | N |
| C0807 | Dobava in montaža smrekovih plohov (2x5 cm) za polnila varovalne ograje s pritrditvijo na pasnico I NP 120 | m2 | 31,95 | N | N |
| C09 | Postavittev začasnega mostu MABEY JOHNSON - brez najemnine mostu | kos | 63.250,00 | N | N |
| **C10** | **Gozdne ceste** | | | | |
| C1001 | Gradnja zidu - arm. betonski | m | 2.758,97 | N | N |
| C1002 | Izdelava kamnite zložbe - 100% kamen v suhem | m3 | 139,15 | N | N |
| C1003 | Izdelava lesene kašte | m2 | 164,45 | N | N |
| C1004 | Storitev bager lahek | h | 39,62 | N | N |
| C1005 | Storitev rovokopač | h | 47,05 | N | N |
| C1006 | Vgradnje dražnikov | kos | 177,10 | N | N |
| C1007 | Storitev motorna žaga | h | 10,15 | N | N |
| C1008 | Žaganje in odstranjevanje dreves in panjev (premer nad 31 cm) | kos | 31,63 | N | N |
| **C1009** | **Odstranjevanje dreves in vejevja z gozdne ceste** | | | | |
| C100901 | - zatrpanost do 1/3 dolžine ceste | km | 506,00 | N | N |
| C100902 | - zatrpanost do 2/3 dolžine ceste | km | 885,50 | N | N |
| C100903 | - zatrpanost v celotni dolžini ceste | km | 1.265,00 | N | N |
| C1010 | Izvedba cevnega prepusta, premer 100cm, z vtočno in iztočno glavo ter izkopom in zasipom | m | 189,75 | N | N |
| **C11** | **Javna razsvetljava** | | | | |
| **C1101** | **Menjava kandelabra JR** | | | | |
| C110101 | - do 7m, z vsem materialom | kos | 531,30 | N | N |
| C110102 | - nad 7m, z vsem materialom | kos | 695,75 | N | N |
| **C1102** | **Svetilka kandelabra** | | | | |
| C110201 | - stilska npr. tip Thorn pluria | kos | 341,55 | N | N |
| C110202 | - tehnična, npr. tip Siteco CX200 | kos | 404,80 | N | N |
| C110203 | - LED 60W | kos | 506,00 | N | N |